Hilfe Status / Tuner

# Registerkarte Status / Tuner

Die Registerkarte Status / Tuner (Bild 20) stellt verschiedene Empfangsparameter dar. Weiterhin erlaubt sie Tuner- und Demodulator-Einstellungen, wie z. B. Frequenz und Symbolrate, anzupassen. Änderungen werden erst nach dem Übernehmen (Bild 1) wirksam.

Bild 20, Registerkarte für Tuner-Status und -Einstellungen

## Tuner-Status

### Synchronisation

Gibt an, ob ein DVB-Signal erkannt wird.

### Signalqualität

Zeigt die Qualität des empfangenen Signals an.
Ein Wert von 100% entspricht einem fehlerfreien Empfang (Bitfehlerrate geringer als 10-4).

### Signalstärke

Der Pegel des empfangenen Signals in Prozent.

## Tuner-Einstellungen

### Frequenz

Einstellung der
.
Die
kann direkt eingegeben oder schrittweise mit den Pfeiltasten eingestellt werden.

###