Hilfe: Filteroptionen

# Registerkarte Filteroptionen

Die Registerkarte Filteroptionen (Bild 50) bietet Einstellungsmöglichkeiten für grundlegende Parameter der Unicast-, Broadcast- und Multicast-Filter. Alle Änderungen auf der Registerkarte werden erst nach Betätigen von Übernehmen (Bild 1) wirksam.

Bild 50, Registerkarte Filteroptionen

## PIDs

### Unicast-PID

Die Unicast-PID ist der Vorgabewert für die PID, mit der die Unicast (Internet)-Daten gesendet werden. Die PID erfahren Sie beim Dienstanbieter. Enthält das Feld eine gültige PID (16 ... 8190), wird der Filterliste (Registerkarte Filter) das Unicast-Filter automatisch mit dieser PID hinzugefügt und aktiviert. Auf welche MAC-Adresse das Filter gesetzt wird, bestimmt die unter Unicast (Internet)-Filter-Einstellungen (Bild 14, rechts) gewählte Option.

### Broadcast-PID

Die Broadcast-PID ist der Vorgabewert für die PID, mit der die Broadcast-Daten gesendet werden. Die PID erfahren Sie beim Dienstanbieter. Enthält das Feld eine gültige PID (16 ... 8190), wird der Filterliste (Registerkarte Filter) das Broadcast-Filter automatisch mit dieser PID hinzugefügt und aktiviert. Lassen Sie das Feld leer, falls Ihr Dienstanbieter keine Broadcast-Daten ausstrahlt.

### Multicast-PID

Überträgt ein Anbieter alle Multicast-Datenströme mit der gleichen PID, so ist es sinnvoll, diese PID hier einzutragen.
ist dann in der Lage, Multicast-Filter bei Anforderung automatisch mit der richtigen PID zu setzen. Ansonsten sollte das Eingabefeld leer (0) bleiben.

### Multicast-PIDs automatisch setzen

Mit diesem Kontrollkästchen kann ein neues Verfahren zur PID-Ermittlung eingeschaltet werden. Durch dieses muss die PID nicht mehr für alle Multicast-Datenströme gleich sein bzw. für jeden Multicast-Datenstrom bekannt sein und manuell eingetragen werden. Ist das Kästchen aktiviert, wird bei Anforderung eines Multicast-Filters die PID aus der Multicast-IP-Adresse berechnet und das Filter in die Filterliste eingetragen und gesetzt. Die automatische Ermittlung der PIDs für Multicast-Datendienste sollte nur eingeschaltet werden, wenn auch ihr Datendienstanbieter das Verfahren anwendet ("Recommendation for automatic channel setup using IP multicast group addresses").

##
Unicast (Internet)-Filter-Einstellungen

### MAC-Adresse der DVB-Karte verwenden

Ist dieses Optionsfeld aktiviert, wird das Filter für Unicast (Internet)-Daten auf die MAC-Adresse
gesetzt. Dies ist gegenwärtig das von den meisten Datendienstanbietern verwendete Verfahren, um die Unicast-Daten zu adressieren. Damit dieses Verfahren funktioniert, muss die MAC-Adresse
dem Datendienstbetreiber bekannt sein oder ihm bei der Anmeldung bekannt gegeben werden.

### MAC-Adresse aus der IP-Adresse der DFÜ-Verbindung berechnen

Ist dieses Optionsfeld aktiviert, wird die MAC-Adresse des Filters für Unicast (Internet)- Daten aus der IP-Adresse der DFÜ-Verbindung ermittelt. Wählen Sie diese Option, wenn Sie mittels DFÜ (Modem, ISDN-Karte o. ä.) mit dem Internet verbunden sind und ihr Datendienstanbieter dieses Verfahren zur MAC-Adressenberechnung anwendet ("Seamless integration of IP-unicast transport using dynamic IP address to MAC address mapping"). Bei Änderung der IP-Adresse der DFÜ-Verbindung wird das Filter automatisch aktualisiert.

### MAC-Adresse aus der IP-Adresse der folgenden Netzwerkkarte berechnen

Ist dieses Optionsfeld aktiviert, wird die MAC-Adresse des Filters für Unicast (Internet)-Daten aus der IP-Adresse der ausgewählten Netzwerkkarte ermittelt. Wählen Sie diese Option, wenn Sie mittels Netzwerkkarte mit dem Internet verbunden sind und Ihr Datendienstanbieter dieses Verfahren zur MAC-Adressenberechnung anwendet ("Seamless integration of IP-unicast transport using dynamic IP address to MAC address mapping"). Geben Sie in der Listbox die Adresse der Netzwerkkarte an, über die Ihr PC mit dem Internet verbunden ist.