Hilfe: Transpondersuche

# Transpondersuche

Das Dialogfenster Transpondersuche dient zum Suchen neuer DVB-Sender und zum Aktualisieren der Programmliste.
Mit der Schaltfläche Abbrechen wird der Dialog Transpondersuche beendet und Sie kehren in das Hauptfenster zurück. Änderungen in der Programmliste werden nicht übernommen.
Mit OK wird der Dialog ebenfalls beendet, neue oder aktualisierte Programme werden in die Programmliste übernommen.

## Programmliste

### Liste

Auflistung der aktuellen Programmliste.
Schon vorhandene Programme werden blau, neu erkannte Programme werden rot und aktualisierte Programme werdengrün dargestellt. Es können einzelne oder mehrere Programme markiert werden. Verschlüsselte Programme sind mit einem Schweinegatter (#) gekennzeichnet.

### TV / Radio

Hier legen Sie fest, welche Art von Programmen in der Auflistung angezeigt werden soll.

### Nur neue

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn nur die neuen Programme aufgelistet werden sollen.

### Nur aktualisierte

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn nur die aktualisierten Programme aufgelistet werden sollen.

### Alle Entfernen

Hier werden alle Programme, die in der Liste angezeigt werden gelöscht

Tip! Um einzelne Programme aus der Liste zu löschen, werden diese zuerst markiert und mit der Taste Entf werden dann diese aus der Programmliste gelöscht.

### Sortieren

Das Sortieren erfolgt durch einen Mausklick auf den entsprechende Spaltenkopf in der Programmliste.

Unter der Programmliste wird die Anzahl der gesamten, neuen und aktualisierten Programmen angezeigt.

## Signal-Status

Empfang: | Zeigt an, ob ein DVB-Transponder erkannt wird.
Pegel: | Anzeige des Signal/Rausch-Verhältnisses in dB.
Qualität: | Anzeige der Bitfehlerrate in vier Schritten (besser als 10-1, 10-2, 10-3 oder 10-4).

### Suchlauf Status

Hier wird beim automatischen Suchlauf, der momentan eingestellte Satellit mit der entsprechenden Frequenz und Symbolrate angezeigt.

### LNB/Satellit

Auswahl des LNB bzw. des Satelliten, auf dem Sie DVB-Sender suchen bzw. aktualisieren möchten.

### Suchlauf Status

Hier wird beim automatischen Suchlauf, die entsprechenden Kanalnummer, Frequenz und Symbolrate angezeigt.

### Automatischer Suchlauf

Hier wird der automatische schnelle Suchlauf gestartet. Gesucht wird über den gesamten Frequenzbereich auf Grundlage der Transpondertabelle für den ausgewählten Satelliten.