Hilfe: Common Interface (CI)

# Common Interface (CI)

Das Common Interface wird benötigt, um Sendungen des so genannten Bezahlfernsehens (Pay-TV) ansehen zu können. Zurzeit sind zwei CI-Hardware-Versionen erhältlich: eine PCI-Variante zum Einbau in einen freien Slot des PCI-Busses und eine Variante zum Einbau in einen 3,5-Zoll-Diskettenschacht des PC (vorteilhaft, wenn Sie keinen freien PCI-Slot zur Verfügung haben). Die Funktionsweise beider Varianten ist dieselbe.
Um die Programme entschlüsseln zu können erhalten Sie von Ihrem Provider eine Smartcard (Chipkarte von der Größe einer normalen Kreditkarte).
Auf dem Mikrochip dieser Karte sind Ihre Abonennten-Informationen gespeichert.
Sie benötigen - abhängig von der Verschlüsselungsmethode des Providers - ein so genanntes Common Access Module (CA-Modul, CAM), wie z. B. Betacam, Irdeto oder Viaccess.
Zum Entschlüsseln der Programme schieben Sie einfach das CAM in das CI. Ins CAM wiederum muss die Smartcard geschoben werden.

Starten Sie
nachdem Sie das CI installiert und CAM sowie Smartcard korrekt eingeschoben haben.
Während das Programmfenster geöffnet wird, erscheint ein überlagertes Dialogfenster, welches die CIs und die vorhandenen CAMs anzeigt. Es wird nach wenigen Augenblicken automatisch geschlossen.

Hinweis: Sie können CAM oder Smartcard jederzeit einschieben und herausziehen. Nach dem Herausziehen werden die entsprechenden Programme jedoch nicht mehr entschlüsselt.

Ein Klick auf das CI-Symbol im Menü von
öffnet das CI-Dialogfenster. Hier können - abhängig vom jeweiligen CAM - diverse Einstellungen vorgenommen werden.

Einige CAMs bieten z. B. Einstellungsmöglichkeiten für Kindersicherung oder Sprachauswahl.

Hinweis: Derartige Optionen sind meist durch einen PIN-Code geschützt. Ändern Sie unbedingt den voreingestellten Code (s. Handbuch des CAM), um Ihre Einstellungen vor Fremdzugriffen zu sichern.

Klicken Sie auf Parental Control (Kindersicherung). Im Untermenü können Sie die Altersgrenze festlegen indem Sie einfach klicken bis das gewünschte Alter erscheint.

Klicken Sie auf Module Options, um globale Einstellungen für Ihr CAM vorzunehmen. Klicken Sie, bis der jeweils gewünschte Wert angezeigt wird.

Achtung: Die Optionen, die Ihr CAM bietet, können von den oben beschriebenen abweichen. Im Handbuch Ihres CAM sollte beschrieben sein, wie diverse Einstellungen vorzunehmen sind.